|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kjettingredskap | | |  |  | |
| Samsvarserklæring Bruksanvisning | | | | | |
| 1.1 Toppløkke | 1.2 Laste-, innkortingskroker og koplingsløkker | | | | 1.3 Kjetting |
| Merking / Merkeskilt  Slitasje  Deformasjon  Dimensjonering  Varmeskader  Kuttskader / Sår  Låsesplinter | Slitasje  Deformasjon  Dimensjonering  Varmeskader  Kuttskader / Sår  Låsesplinter | | | | Slitasje  Deformasjon enkeltløkker  Varmeskader  Kuttskader / Sår  Vridning  Forlengelse |
| 2. Øyebolt | | |  |  | |
| Samsvarserklæring Bruksanvisning | | | | | |
| 2.1 Øyebolt | | | 2.2 Øyemutter | |  |
| Merking  Dimensjonering  K-Mål  Gjenger  Hulkil  Retthet  Sentrisitet  Forlengelse  Godsslitasje  Varmeskader  Utførelse | | | Merking  Dimensjonering  K-Mål  Gjenger  Overgang krave / gjenger  Retthet  Sentrisitet  Overbelastning  Godsslitasje  Varmeskader  Utførelse | |  |
| 3. Sjakkel | | |  | |  |
| Samsvarserklæring Bruksanvisning | | | | | |
| 3.1 Sjakkelkropp | | | 3.2 Sjakkelbolt | |  |
| Merking  Deformasjon Innklemming  Deformasjon Utpressing  Deformasjon Vridning  Kutt / sårskader  Ovalitet i hull  Varmeskader  Gjenger | | | Retthet  Kvalitet  Låsing / splint  Gjenger  Mutter | |  |
| 4 Fiberstropp | | |  |  | |
| Samsvarserklæring Bruksanvisning | | | | | |
| 4.1 Rundsling | | | 4.2 Båndstropp |  | |
| Merking  Skader i duk  Sveisesprut  Varmeskader  Knuter  Kjemiske skader  Fremmedlegemer i stropp  Generelt tilsmusset | | | Merking  Skader i øyer  Kuttskader i kant  Kutt i bærende fiber (10%)  Kutt i innslagsgarn (5 cm)  Åpen søm (10 cm) | Sveisesprut  Varmeskader  Knuter  Kjemiske skader  Generelt tilsmusset | |
| 5 Ståltau | | |  |  | |
| Samsvarserklæring/sertifikat Bruksanvisning | | | | | |
| 5.1 Ståltaustropp | | | 4.2 Presslåser | 4.3 Toppløkke | |
| Merking / Skilt  Knekkskader  Trådbrudd  Flatklemt  Varmeskader  Sveisesprut  Rust | | | Utførelse  Avstand mellom presslåser  (min. 20 x D)  Sprekker  Sår  Godsslitasje  Deformasjoner | Merking  Slitasje  Deformasjon  Dimensjonering  Varmeskader  Kuttskader / Sår  Låsesplinter | |
| 5.4 Kause | | | 5.5 Lastekrok |  | |
| Dimensjonering  Deformasjon  Kuttskader / Sår | | | Slitasje  Deformasjon  Dimensjonering  Varmeskader  Kuttskader / Sår  Låsesplinter |  | |
| 5.6 Klemmer - montering | | | 5.7 Klemmer – merking |  | |
| Tiltrekking av bolter  Avstand mellom klemmer  Lengde på fri ende  Klemme / Ståltaudimensjon  Riktig plassering av klemmer | | | Boltekvalitet  Mutterkvalitet  Deformasjoner  Ødelagte gjenger  Deformerte bolter  Skader  Rust |  | |
| 6 Tobb, Pallegaffel, Åk | | |  | 6.2 Løftekasser (kun løfteører) | |
| Samsvarserklæring Bruksanvisning | | | | Samsvarserkl. Bruksanvisning | |
| Merking  Innfesting for løfteredskap  Sprekker / Sår  Slitasje  Varmeskade | | Rust  Bolteforbindelser  Splinter  Funksjon på bevegelige deler  Funksjonskontroll m/passende last | | Rust  Deformasjon  Sprekker  Slitasje  Varmeskade | |
| 7 Container | | |  |  | |
| Samsvarserklæring Bruksanvisning | | | | | |
| 7.1 Godscontainer | | | 8.2 Tank-container |  | |
| Merking  Innfestingspunkter for løfteredskap  Deformasjon  Sprekker  Hull  Bærekonstruksjon  Rust (i bunnen)  Deformasjon  Dører  Låsing  Pakninger  Hengsler  Rust  Deformasjon | | | Samsvarserklæring  Bruksanvisning  Merking  Innfestingspunkter for løfteredskap  Deformasjon  Sprekker  Bærekonstruksjon  Rust  Deformasjon  Tank  Mannlokk  Tappekran  Ventiler  Tilkoplinger  Deformasjon |  | |